**8K/60Hz版本固件升级教程  
Firmware Upgrade Tutorial for 8K/60Hz Version**

**8K/60Hz 버전 펌웨어 업그레이드 튜토리얼**

**本教程仅适用于海备思8K/60Hz产品，产品图片如下：**This tutorial applies only to Hagibis 8K/60Hz products. The product image is shown below:


본 튜토리얼은 해기비스(Hagibis) 8K/60Hz 제품에만 적용됩니다. 제품 이미지는 아래와 같습니다:



**1、在Windows电脑上打开并允许ASL1.40.exe程序**

Open and allow the ASL1.40.exe program on a Windows computer.

Windows 컴퓨터에서 ASL1.40.exe 프로그램을 열고 실행을 허용합니다.



**2、出现以下界面**  
The following interface will appear

다음과 같은 화면이 나타납니다:



**3、在投屏线PD供电口上，外接一个Type-C口数据线**

注意一定要是支持数据传输的线材

Connect an external Type-C data cable to the PD power supply port of the screen casting cable.Note: The cable must support data transmission.

스크린 캐스팅 케이블의 PD 전원 공급 포트에 외장 Type-C 데이터 케이블을 연결합니다.주의: 반드시 데이터 전송을 지원하는 케이블을 사용해야 합니다.



**4、数据线另一头连接电脑的USB数据口**

Connect the other end of the data cable to the USB data port of the computer.


데이터 케이블의 다른 한쪽 끝을 컴퓨터의 USB 데이터 포트에 연결합니다.



**5、识别到设备后，软件会自动升级**

Once the device is detected, the software will automatically start the upgrade.

장치가 감지되면 소프트웨어가 자동으로 업그레이드를 시작합니다.



**6、升级完成**

Upgrade completed.

업그레이드 완료.

